**连云港市第一人民医院开发区院区**

**全数字彩色超声诊断系统参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**全数字彩色超声诊断系统**采购，卖方负责将**全数字彩色超声诊断系统**运抵买方指定病区，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用。

**二、参数要求：**

**设备名称:** **全数字彩色超声诊断系统 本次采购数量：1台**

1. 用途：病人置（植）入PICC、上臂港时，需要使用全数字彩色超声诊断系统，探查深静脉及其走向，准确测量皮肤至血管的深度，引导穿刺针准确穿刺至靶向血管。
2. 屏幕尺寸：≥10英寸，触摸屏。
3. 具有导管占比测量功能；
4. 具有组织谐波成像技术；
5. 具有复合成像技术；
6. 具备二维、彩色、PW频谱模式；
7. 线阵探头1把 ，具有快捷键，配备导针装置；
8. 具有ECG功能；
9. 配备台车；
10. 有内置电池，≥2.5小时。
11. 便携式设计，方便携带。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修工厂,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，必要时借备品供使用。

4、交货期：三个月

5、中标后10天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**