**连云港市第一人民医院开发区院区**

**电动病床参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**电动病床**采购，卖方负责将**电动病床**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** **电动病床 本次采购数量：9台**

**（一）技术参数**

1.1、床体全长（护栏直立）：≥220cm，床体全宽（护栏直立）：≥95cm；

1.2、床内部长：≥200cm，床内部宽：≥90cm；

1.3、床体可延长；

1.4、两段式分离式护栏；

1.5、安全工作载重：≥250kg；

1.7、整床升降高度范围：35cm-80cm；

1.8、最大背板倾斜角度: ≥60°；

1.9、最大大腿腿部抬升：≥25°；

1.10、最大小腿腿部抬升：≥15°；

1.11、整床前后倾角度范围：-20°至+20°；

**（二）性能及配置**

2.1、基本功能：电动整体升降、背板倾斜、大腿板倾斜、整体前后倾、一键心脏椅位、一键头低脚高位，电动一键CPR位，一键检查位,手动CPR体位功能。

2.2、床体下方有足够空间进行C型臂检查，且便于清洁。

2.3、两段式全包围护栏，具有静音缓降功能，具有防止患者从病床内部释放护栏功能；并且护栏内外侧均内嵌控制面板。

2.4、病床两侧设有脚踏控制器，能用脚方便的调节病床的高度，带机械保护装置，防止误操作。

2.5、手持控制器。

2.6、控制面板将自动锁定，防止误操作。

2.7、角度指示器。

2.8、手动CPR释放手柄，可在断电和电机故障的情况下，将背板放平至CPR体位。

2.9、脚轮未锁定报警；

2.10、静音脚轮，四个脚轮均设置独立三段式刹车。标配中央第五脚轮，在推动病床时，中央第五轮可设置为导向轮，也可设置为万向转动状态，帮助病床横向移动。

2.11、床体四角均设有防撞角轮，且四角均有输液杆插孔。

2.12、床头、床位护栏可手动移除，且床头护栏不随病床的升降而升降，方便快速的进行气管插管等操作。

2.13、护栏设有离床功能键，抬升床面的同时支持患者双足着地，从坐姿安全轻松的过度到站姿。

2.14、具备蓄电池功能，方便护理人员转运操作。

2.15、床体下方具有束缚带挂钩以及附件杆和挂钩。

3.配床边桌。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**