**连云港市第一人民医院开发区院区**

**高流量呼吸机湿化治疗仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**高流量呼吸机湿化治疗仪**采购，卖方负责将**高流量呼吸机湿化治疗仪**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称: 高流量呼吸机湿化治疗仪 本次采购数量：2台**

技术参数：

1、温度控制范围：31℃，34℃，37℃;

2、加温湿化器，湿度输出范围：32 – 44mgH2O/L;

3、流量调节，范围：2 ~80 L/min;

4、实时氧浓度监测，无氧电池消耗，氧浓度调节范围：21%~100%;

5、呼吸管路性能：具有停用自动风干功能，带温度和流量监控;

6、连接界面方式：大、中、小多种鼻塞接头，气管插管\气管切开套管接头;

7、屏幕显示氧气浓度、气体流量、气体温度;

8、报警功能指示：安全报警：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警。可设置报警：氧浓度高低限报警;

具有气体过滤功能;

9、带有可移动支架，方便转运。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**