**连云港市第一人民医院开发区院区**

**轮转式切片机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**轮转式切片机**采购，卖方负责将**轮转式切片机**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** 轮转式切片机  **本次采购数量：**1台

1. 切片厚度：1-60μm；
2. 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm；
3. 手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式；
4. 最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm；
5. 手轮具备平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳；
6. 刀架适用于宽刀片和窄刀片；
7. 手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向；
8. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，水平定位样本；
9. 废屑槽可拆卸，方便清洁废屑；
10. 具备刀架锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长；
11. 手轮具有独立的安全锁定系统；
12. 快速转换样本夹，可单手操作；

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**