**连云港市第一人民医院开发区院区**

**全自动组织脱水机参数**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**脱水机**采购，卖方负责将**脱水机**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:全自动组织脱水机             本次采购数量：1台**

1.通量：可以同时处理包埋盒数量≥300个包埋盒

2.试剂缸和蜡缸容量：≥4L

3.试剂瓶≥13个

4.蜡缸：≥3个

5.具备试剂管理系统：可实现下述功能

5.1、根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命

5.2、机器自动计数，到达阈值后会自动提示

5.3、试剂会自动按照“新鲜”程度排序并使用

6.具备防止试剂的传递污染的功能设计：

7.石蜡清洁程序，能有效地分离石蜡中的溶剂污物后再使用

8.所有的试剂缸均可拆卸清洗

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**