**连云港市第一人民医院开发区院区**

**组织包埋机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**组织包埋机**采购，卖方负责将**组织包埋机**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** 组织包埋机  **本次采购数量：**1台

1.分体式组织包埋机

2.可拆式加热镊子架，可放置≥ 6 把镊子，从两侧进行操作

3.独立冷台

4.屏幕操作简单

5.石蜡出口的触发开关高度可调

6.工作区域配有废蜡导流系统，废蜡收集槽≥2个**，**防止石蜡漫溢

7.石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节

8.标配LED灯照明，耐用，抗疲劳

9.速冷点面积大于6.5cm×6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋

10.石蜡槽容量:≥4升

11.包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约100个包埋盒或50个模具

12.包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至70℃，以1℃递进

14.电热钳安全高效，镊子座可单独加热温度

15.可预设自动开机、关机时间

16.可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日

17.提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。

**组织包埋机（冷台）**

1. 分体式独立冷台,也可用作切片前样本预冷。
2. 使用简单、模块化的设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷。
3. 环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6 °C。
4. 冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。
5. 制冷表面大，可容纳约 60 个蜡块。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**