**连云港市第一人民医院开发区院区**

**牙科综合治疗台（低端）参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**开发区院区牙科综合治疗台（低端）采购**，卖方负责将牙科综合治疗台（低端）运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求**

设备名称∶**牙科综合治疗台（低端）** 本次采购数量∶3台

1. 用途：用于口腔科诊断、治疗用。
2. 配置要求：

医生位：

1. 二套四孔高速手机接头

2.一套低速气动马达接头

3.一支三用喷枪

4.医生位多功能程序控制盘（给水键、冲盂键、椅位上升、下降键、椅背前倾、后仰键、自设定位≥2个、治疗完毕椅位复位键、LP漱口位健、恒温热水加热键）

助手位：

1.一支三用喷枪

2.一套强吸/一套弱吸（中央负吸）

3.助手位多功能程序控制盘（给水键、冲盂健、椅位上升、下降键、椅背前倾、后仰键、自设定位22个、治疗完毕椅位复位健、LP漱口位键、恒温热水加热键）

其它配置

1. LED手术灯
2. 可拆卸漱盆
3. 独立供水系统

4. 手机管路清洗系统

5. 脚控多功能程序开关

6. 自动加热恒温给水系统

7. 医生座椅

8. 护士座椅

9. 器械盘

参数∶

1. 座椅最小高度≤400mm，最大高度≥720mm，最高负载≥135KG。
2. 座椅可调节角度：最小角度≤12°，最大角度≥70°。
3. **售后服务**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库，保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册，维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行，安装，使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后，卖方应在7天内派专业工程师到达现场，提供安装、调试等服务，协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥7年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训，保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%，维修人员自接到用户报2小时内响应，4小时到达现场，24小时内解决故障。

1. 交货期一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本，否则为废标。投标商自己承诺仅供参考!