**连云港市第一人民医院开发区院区**

**边柜参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**边柜**采购，卖方负责将**边柜**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:边柜**  **本次采购数量：1套，约32米**（需按现场进行定制，最终结算以现场实际数量为准，单价不变。）

1. 移动柜
2. **主体：**柜体、面板等选用双层不锈钢板框架结构， 柜体面板厚度不小于18mm（双层不锈钢），双层不锈钢板内为发泡阻燃填充物，表面采用**耐黄变**白色纳米覆膜技术，经落物撞击后表面涂层物不脱落，达到于原附着力一样。内胆全部采用纳米覆膜不锈钢本色涂层，达到不沾灰，无指纹，易清洗的要求。

**2.台面：**

（1）新型瓷釉材料，开模高温一体压铸成型，边缘加厚整体制作，边缘作弧形处理，达到口腔所有耗材不着色功能，如碘氟、碘酒，碘仿，樟脑酚，丁香油，牙托水，碘甘油，甲酸甲酯等。

（2）耐化学品污染性能测定符合（EN ISO 26987:2012）标准。提供检测报告

（3）重金属及有害物质含量符合欧盟RoHS指令2011/65/EU（RoHS 2.0）及其修正指令（EU)2015/863 标准，提供检测报告。

**3.抽屉轨道：**选用DTC带阻尼托底轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，使用寿命长，可自由开合10万次以上，加锁。

**4.脚轮：**脚轮采用聚氨酯医用静音脚轮。

**5.抽屉搁盘：考虑到口腔科各科室材料规格不一、尺寸各异的特点，并且根据临床专业的要求**，**分隔盘中的隔片设置为活动形可根据要求任意调整**，满足正畸科和修复科、牙体牙髓科、外科、牙周科、VIP等各科室的专用器具摆放要求，并可取出清洗和消毒。采用ABS板材，提供多种规格可供选择。

**6.锁：**带连排锁功能。

**7.拉手：**拉手为欧式氧化铝，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。

（二）诊室边柜

**1.主体：**

（1）诊室边柜的台面宽度为500mm，台面离地高度850mm左右，长度根据医院要求定做，整体柜体结构可按客户需求进行多种组合。

（2）诊室边柜柜体、面板等选用双层不锈钢板框架结构，每个柜体最下方的踢脚板和柜体为一体。

（3）柜体面板厚度不小于18mm（双层不锈钢），双层不锈钢板内为发泡阻燃填充物，表面采用白色纳米覆膜技术，经落物撞击后表面涂层物不脱落，达到于原附着力一样。内胆全部采用纳米覆膜不锈钢本色涂层，达到不沾灰，无指纹，易清洗的要求。

**2.台面：**

（1）原材料选用人造大理石台面，**耐化学腐蚀(符合JG/T 463-2014《建筑装饰用人造石英石板》并具有国家级检测报告；耐磨性不大于0.6g，耐污值总和不大于64，最大污迹深度不大于0.12mm，放射性IRa≤1BQ.kg-1,Ir≤1.3 BQ.kg-1（符合JC/T 908-2013《人造石》并具有国家级检测报告**。

（2）台面需设计有40mm后挡水，台面整体厚度是12mm，前沿下挂28mm，为防止洗手水溅出后外流污染台面，设计为沉降式水池，沉降区规格为：长665mm宽440mm高1mm，洗手盆规格为长430mm宽305mm。边缘加厚并作弧形处理,台面和水槽及挡水边采用模具一次压注成型，无接缝，具备防渗透着色功能，方便表面清洁。

**3.抽屉轨道：**选用DTC带阻尼轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，使用寿命长，可自由开合10万次以上，所有抽屉均加锁。

**4.铰链开关：**选用DTC铰链，SUS304抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度＜15°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。

**5.抽屉搁盘：考虑到口腔科各科室材料规格不一、尺寸各异的特点，并且根据临床专业的要求**，**分隔盘中插排可任意调整**，满足正畸科和修复科、牙体牙髓科、外科、牙周科、VIP等各科室的专用器具摆放要求，并可取出清洗和消毒。采用ABS板材，提供多种规格可供选择。

**6.洗手及用水设施：**水龙头选用辉煌牌优质全铜品牌水龙头或同等品牌，电子脚控式出水，水龙头表面采用镀铬处理，耐酸碱，耐锈蚀，脚控装置采用DELIXI品牌或同等品牌。采用双控独立2个电磁阀，满足热水与冷水交换出水，以方便调试牙科印模材需要的水量大小。

**7.生活垃圾桶：**隐蔽于洗手盆下方，垃圾桶尺寸大小与水池柜内径大小一致，避免垃圾掉落至垃圾桶外，难于清理，**投放口采用电吸开关，无易损配件**，使用寿命更长。操作方便，避免二次污染,合页采用滚珠合页，可自由开合1万次以上，气撑采用液压缓冲气撑，内配生活垃圾桶。

**8.拉手：**拉手为欧式氧化铝材质，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**