**连云港市第一人民医院开发区院区**

**喷砂洁牙机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**喷砂洁牙机**采购，卖方负责将**喷砂洁牙机**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:喷砂洁牙机** **本次采购数量：1台**

1. 用途：口腔龈上洁治、龈下洁治； 龈上、龈下喷砂；正畸牙周维护；种植体黏膜炎与周围炎非手术治疗；超声根管治疗：根管口找寻、钙化根管疏通、断针或异物取出。
2. 台式机设计，配外接口连接牙椅供气管和供水管，多功能脚踏开关控制。
3. 触摸屏面板操控
4. 可以自动识别使用中的手柄，喷砂手柄可拆卸，并高温高压消毒。
5. 喷砂手柄管线可拆卸，方便清洁，维护，更换。
6. 龈上喷砂手柄的喷嘴可达到精确的圆周状雾化喷射，龈下手柄配龈下喷嘴，可以深达8mm牙周袋底。
7. 超声手柄可拆卸，并高温高压消毒，手柄可以配合不同型号工作尖使用，超声手柄管线可拆卸，方便清洁，维护，更换。
8. 磁感应手柄挂架，可自动关闭脚踏开关，防止误伤。
9. 多功能脚踏控制开关，有多种控制模式
10. 配有不同流量和出粉管路,粉罐≥2个，配合不同喷砂粉使用。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**