**连云港市第一人民医院开发区院区**

**电子鼻咽喉镜主机+镜子参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**电子鼻咽喉镜主机+电子鼻咽喉镜**采购，卖方负责将**电子鼻咽喉镜主机+电子鼻咽喉镜**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称: 电子鼻咽喉镜主机**  **本次采购数量：1台**

**设备名称：电子鼻咽喉镜（检查镜） 本次采购数量：1台**

**设备名称：电子鼻咽喉镜（治疗镜） 本次采购数量：1台**

电子图像处理系统

1、光学观察模式：包含NBI、BLV、PIET中至少1种模式

2、图像降噪功能：具备

3、兼容性：兼容性高，可接电子鼻咽喉镜、纤维鼻咽喉镜、硬镜摄像头等

4、自动测光功能：具备

鼻咽喉镜（检查镜）

1、视野范围 ≥85°

2、景深范围 ≥3.5-50mm

3、插入部最大外径 ≤3.2mm

4、角度范围（上/下） 130°/130°

5、工作长度 ≥300mm

鼻咽喉镜（治疗镜）

1、视野范围 ≥85°

2、景深范围 ≥2-50mm

3、插入管最大外径 ≤4.9mm

4、钳道直径 2mm

5、角度范围（上/下） 130°/130°

6、工作长度 ≥330mm

其他：供应商需要提供配套的采集电脑，以及包含医院PACS系统报告工作站1套

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**