**连云港市第一人民医院开发区院区**

**高通量测序仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**高通量测序仪**采购，卖方负责将**高通量测序仪**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称: 高通量测序仪**  **本次采购数量：1台**

1、平台芯片：低通量芯片有效序列数≥80M，测序通量≥10Gb；高通量芯片有效序列≥200M，测序通量≥60G；

2、测序读长：≥100bp

3、测序时长：≤30小时

4、可读取连续单个重复碱基数量：≥8个

5、数据读长：≥200碱基

6、最低样本量：≤45

7、开放试剂厂家数量（肿瘤相关）：≥3家

8.配置UPS不间断电源

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**