连云港市第一人民医院**转运监护仪参数**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**转运监护仪**采购。卖方要把**转运监护仪**运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、主要技术参数**

设备名称：**转运监护仪**，本次采购数量： 1台

**转运监护仪基本功能要求：**

1、监测参数：心电、心率、脉率、脉搏血氧饱和度、血压、呼吸、体温等。

2、带数据回顾功能：≥24h。

3、具备报警功能。

4、设备需满足临床科室需求，故障率低。

5、带万向轮的支架，方便转运

\*5、监护仪是强检计量设备，卖家需承担该设备首次计量检测费用。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！**

**连云港市第一人民医院**

**医疗设备处**

**2017-3-10**