空气灌肠机相关参数

又名：电脑遥控灌肠整复仪

压力范围：0-20千帕 压力精度 +-0.5千帕

遥控范围>6米 气泵流量>0.3L/min

输入电源电压 220V 50Hz

保修期：≥2年