**监护仪技术参数**

1. **品牌及认证要求：**

1.1 国内知名品牌，三甲医院占有率高

1.2投标产品可用于监护成人、小儿、新生儿患者

1. **监护仪屏幕及整机结构**

2.1 采用彩色LED显示屏，显示屏≥10英寸，可选配触摸屏

2.2 具有突出显示的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

2.3 采用了国际领先的ASIC芯片技术（用于心电和呼吸监测），整机功耗更低，完全采用无风扇设计，标配锂电池，供电时间≥4小时

2.4轻薄紧凑，流线设计. 创新设计，更轻更薄的外形、流线型的外观、右置的操作方式，充分贴合临床医护人员的使用习惯，操作更加顺畅 醒目的按钮背光使得报警情况，一目了然，主机带电池和记录仪重量≤5Kg(含电池及记录仪)，方便转运使用及医护人员日常移动

1. **监测参数**

 3.1 标配可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，可选配升级双通道有创血压，旁流、主流、微流呼末CO2、有创心排量CO、（选配功能需满足部分科室升级监测需要，必要时需提供样机及产品注册证验证）

3.2 心电支持导、5导心电，可升级12导心电监测。

**四、系统功能**

4.1 支持中、英文字符输入

4.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调，报警参数可集中设置

4.3 具备它床观察功能，无需中央监护系统即可隔床跨室观察其他联网床位监护信息，它床观察支持数量≥10张床位，并可以管理它床报警（设置报警提示、报警静音）

 4.4 具备五种常用临床科室模式，每个科室模式下支持成人、小儿、新生儿三种病人配置，用户可自定义相关配置4.5醒目的大字体显示，使得医护人员不必在床边即可掌握患者最重要的生理信息，夜间查房及转运过程中更加方便.

4.76支持通过有线、无线方式连入中央监护系统，并可以与遥测监护进行混网联接,