**连云港市第一人民医院**

**呼吸湿化治疗仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院呼吸湿化治疗仪采购，卖方负责将呼吸湿化治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**数量：1台**

1.温度控制范围：31℃，34℃，37℃。

2.一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mgH2O/L。

3.一体化流量调节，范围：2–60 L/min。

4.一体化实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%~100%。

5.空/氧混合的氧浓度范围：21%~100%。

6.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min。

7. 呼吸管路性能：螺旋加热丝，带温度监控。

8.连接界面：

8.1 大、中、小叁种尺寸硅胶(不含乳胶)鼻塞的接头。

8.2 气管插管\气管切开套管接头。

8.3 面罩接头。

9. 消毒用管路，可进行设备自身消毒。

10.具有以下各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警，查看手册报警。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**