脑外科手术显微镜技术参数

1、通过电动连续调焦，最小工作距离≤210mm2、光学镜头的旋转角度≥500°

3、内置式光源：主灯≥200W氙灯

4、落地支架，镜体关节及支架所有关节均有电磁锁，电磁锁≥6个

5、支架伸展：水平范围≥1000mm

6、光斑大小为自动连续无级调节，跟视野范围始终保持一致

7、配原厂1080P高清摄像头

8、配原厂1080P高清记录系统，具备遥控控制拍照、录像功能，照片分辨率≥2000×1500