**连云港市第一人民医院**

**玻片打号机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**玻片打号机**采购，卖方负责将**玻片打号机**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** 玻片打号机  **本次采购数量：1台**

**1.用途：**用于多种玻片打印,包括粘附玻片和普通玻片。

**2.技术参数及性能特点介绍：**

1. 高分辨力（300dpi）的彩色打号机，可以处理玻片的多色打号问题；
2. 易于掌握并操作的全中文用户界面；
3. 按需打印：玻片篮可以装载100个玻片，推出篮容量15片玻片；单色打印每分钟可达9个玻片，混色打印可达4片；
4. 体型小巧，切片机边上即可放置；
5. 直接打印玻片-减少手写的错误率；
6. 可打印一维或者二维码、字母、数字、图形，尤其是能打印中文字符；
7. 可以选择的编程软件，提供标签设计和可以追溯的LIS系统；
8. 墨迹可以抵抗二甲苯、乙醇、组织学试剂、染料、加热和化学腐蚀；
9. 覆盖全国的服务站点的售后服务体系网络以及代理商团队，提供专业的售后服务；
10. 打印技术：热转运；
11. 打印速度：9片/min（单色)，5片/min（彩色），4片/min（彩色，加强)；
12. 打印分辨率：300 dpi；
13. 色带：彩色：1000张；黑色：5000张；
14. 玻片类型：3”x1”或25.4 mm x 75.2 mm 玻片；
15. 玻片通量：100片；
16. 玻片槽：15片；
17. 打印驱动：Windows™ 7/8/10；

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**