**连云港市第一人民医院**

**减压沸腾清洗机参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**减压沸腾清洗机**采购，卖方负责将**减压沸腾清洗机**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:**减压沸腾清洗机 **本次采购数量：**1台

1、功能要求：可用于清洗硬式腔镜器械、带孔外科器械等；

2、工作原理：减压沸腾清洗技术，可实现器械表面污渍及管腔内部污垢的清洗；

3、门结构：双门，实现污染区与洁净区隔离；

4、清洗槽尺寸：≥135L；

5、装载要求：至少可实现同时装载10个DIN标准器械托盘（480\*250\*50mm）；

6、数据追溯：可接入现有追溯系统，实现清洗数据可追溯；

7、加热方式：蒸汽加热或电蒸两用；

8、干燥方式：负压干燥；

8、温度要求：沸腾清洗温度≤52度；

9、清洗效果监测：能够提供符合行业标准的第三方清洗效果监测报告；

10、AO值：≥3000；

11、提供至少两人次设备操作人员的专业技术培训；

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**