|  |
| --- |
| 连云港市第一人民医院数字化口内扫描仪参数要求一、项目概述本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**数字化口内扫描仪**的采购，卖方负责将相关产品送达指定手术间，并完成安装、检测、调试、验收合格，交付买方使用**二、参数要求**1、显示器：19“显示器；2、扫描仪：扫描仪可发出红色激光（680nm，Ⅰ类），也可发出白色激光；3、扫描精确度：全牙弓精确度<250um，局部精确度<20um ；4、尺寸：（1）主机装置：高度\*宽度\*深度 389mm\*459mm\*123mm；（2）扫描单元：长度\*宽度\*深度 338.5mm\*53.5mm\*69.8mm。5、提供隐适美公司相似病历及治疗方案的大数据服务。6、有软件支持修复、种植导板、种植修复的扫描及传输。7、可移动使用，配有移动滑轮。**三、售后服务：**备件、资料及其他1.备件卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。2.资料2.1提供操作手册,维护手册等。2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。3.服务3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。3.8供方免费提供设备的操作培训。3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。3.10供方需提供维修能力证明材料。4、其他要求4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。4.3、提供所投型号产品的真实用户。5、交货期：一个月6、中标后5天内签订合同**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！** |
| 1. 采购理由（从申购设备的主要功能、技术参数出发，结合省市内外安装、使用现状和趋势，阐述本科室医疗、科研、教学、服务管理等工作对购买设备、软件的必要性和紧迫性）

该设备用于记录口腔内牙齿和组织的三维图像功能，该设备可以在较短时间内生成口腔内牙齿和组织的三维图像，取代了传统取模，提高了模型精度和患者舒适度，节约了医生的工作时间。该设备同时具备正畸效果模拟器、正畸效果进展评估、TimeLapse病例回顾及管理功能，可以直观的让患者看到治疗结束后的口腔模拟情况，有利于增强患者矫治的信心；还可以使用该设备对治疗过程进行数字化评估，以保证治疗方案的有效性；同时还可以对患者不同时期的口腔状况跟踪记录，观察患者口腔情况的变化。最新版设备还新增了修复功能，可以跨科室共用，用于种植修复、种植导板及一般修复，提高设备使用效率。目前省内已有多家公立及民营机构采购该设备并投入使用，产生了良好的效益。该设备对我院向数字化口腔诊疗方向发展的重要工具。 |
| 2．我院现有设备（软件）情况（主要阐述医院现有同类、同档次仪器设备的数量及使用情况，是否可以共享，以及不能共享的理由，设备、软件使用管理部门协助填写）：我院无同类设备。申报人签字：协助（佐证）人签字： |