石膏修整机参数

**参数要求**：

电源电压：（A）220V/50HZ±10% （B）110V/60HZ±10%

电源功率：500W 电机转速：2800转/分钟

外形尺寸：44\*35\*35cm 整机重量：20kg

服务:

（1）提供中文《使用说明书》。

（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。

供货时间：接到中标通知后10天货到现场，1天安装完毕，并配合边柜安装。