清洗槽产品参数

**两槽污物清洗槽参数**：

冷，热水接口，并提供热水源，流量大并可以自由调节。 双槽，鹅颈型水龙头，全不锈钢，带沥水台，带门，带抽屉，按弹式垃圾柜。 操作台面高度为840mm，用途：用于污染物品的手工清洗。沥水台的最大承重为40KG 。

外形尺寸：1800x630x950 水槽尺寸：523x428x260

服务:

（1）提供中文《使用说明书》。

（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。

供货时间：接到中标通知后10天货到现场，1天安装完毕并配合边柜安装。