石膏沉淀器参数

**参数要求：**

内部结构：可拆卸隔板：更便于对石膏的清理；

 双面排水口：便于不同角度的排水需求；

盖子自带卡扣：便于盖子的拆卸；

自由拆卸接头：可随时将篇体与水管分离便于清理

 内部微型手柄、清洗简单 凹槽设计 隔断均匀、不易摇晃

服务:

（1）提供中文《使用说明书》。

（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。

供货时间：接到中标通知后10天货到现场，1天安装完毕。并配合医疗边柜。