**洗手池参数**：

冷、热水接口并提供热水源，流量大并且可以自由调节；单槽、鹅颈型水龙头2个，全不锈钢、带门； 操作台面高度为840mm。

外形尺寸：1200X630X950 水槽尺寸：1000X360X260

服务:

（1）提供中文《使用说明书》。

（2）安装和调试：由制造厂家指定的代理商提出设备的安装基础的预备条件并指派合格的工程师负责设备的安装、验收、培训、维修等。

供货时间：接到中标通知后10天货到现场，1天安装完毕并配合边柜安装。