**移液器参数：**

1. 耐高温抗腐蚀
2. 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全
3. 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养
4. 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性
5. 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积
6. 体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作
7. 可密度调节，适用于不同密度的液体
8. 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求
9. 颜色标识移液器量程
10. RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪
11. 多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性
12. 多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性

保修期：2年及以上

**离心机主要参数：**

最大容量：12\*1.5/2.0ml  
最高转速: 14,500 1/min   
相对离心力(rcf): 12,100  xg   
加速至最高转速的时间 :13 s   
从最高转速减速的时间 :12 s   
转子可高温高压灭菌

保修期：2年及以上

**漩涡混匀器技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 4 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 0.4 kg |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 转速 (可调节) | 500 rpm |
| 转速 | 2500 rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 转速控制 | 刻度 0 - 6 |
| 运行方式 | 连续运转 |
| 点动功能 | 是 |
|  |  |

保修期：2年及以上