**连云港市第一人民医院**

**无影灯参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**无影灯**采购，卖方负责将**无影灯**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

1. **参数要求：**

**设备名称: 无影灯 本次采购数量：4台**

* 1. 采用 LED 冷光源，每一组光源由单独的透镜聚光。
	2. 灯头可360旋转无限位，含消毒手柄及360°围栏扶手，医护人员可从任意角度移动手术灯头调节定位，操作方便无卡角；
	3. 中置手柄可耐受 134℃、205.8kPa 的高温高压蒸汽灭菌。
	4. 采用 LED 灯泡，灯泡寿命≥60000 小时；每个灯泡可单独更换。
	5. 灯头光源功率≤65W。
	6. 光斑直径≤220mm。
	7. 深腔照明率≥100%
	8. 聚焦深度≥1200mm
	9. 无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术照度，提升手术效率。
	10. 控制面板具备亮度提示和调节功能，照度 10 级可调。
	11. 每灯悬吊系统旋转关节数要适合临床使用，关节灵活度大，稳定性好，定位准确；

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年,免费全保，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**