**干眼治疗仪技术参数**

1. 温度设置范围：30~45℃；
2. 温度控制范围：30~45℃（可调节）；
3. 设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同，具备温度异常报警显示功能、超高温报警及保护功能；
4. 雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。
5. 最大雾化率：≥1ml/min
6. 低噪声：≤50dB
7. 具有定时功能
8. 雾量可调节
9. 低水位停机功能，水槽内水位正常时面板水位灯变亮，水槽内水位过低时，面板水位灯熄灭，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。

10.有氧气预留口，可搭配制氧机输出氧气治疗

11.保修期：2年及以上