**连云港市第一人民医院开发区院区**

**电动液压手术床参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区电动液压**手术床**采购，卖方负责将电动液压**手术床**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

名称: 电动液压手术床 数量：4张（手术室3张、产房剖腹产手术间1张）

1、长度约1950mm、宽度约500mm、标准配置。

2、调节高度范围约720---1000mm。

3、左右倾斜约20°。

4、电动水平双纵向平移距离：300mm

5、头板和腿板可以拆卸和调节。

6、腰部上升及下降

7、可以调节各种常规手术体位。

8、采用蓄电池组和交流电源两种方式供电。

9、标配两套独控制系统，1套手按控制器正常使用、1套辅助控制器作为备用。控制系统同时具有防误操作功能，30秒无操作自动断电。

10、可为C臂提供X光可透视

11、手术床采用医用级304不锈钢包覆，终身使用不生锈，且阻燃、防腐、抗冲击、抗静电干扰、易清洁保养。

12、符合国家医疗安规，床身配有紧急制动按钮，防止误操作。

13、配件配置增加：截石位架1套，翻身架2套（包括腰卡及托手板）。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**