**连云港市第一人民医院开发区院区**

**牙科综合治疗台（中端）参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**牙科综合治疗台（中端）**采购，卖方负责将**牙科综合治疗台（中端）**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:牙科综合治疗台（中端）** **本次采购数量：1台**

医生位：

1. 器械挂架数量≥5
2. 二套四孔高速手机接头

3.一套低速气动马达接头

4.一支三用喷枪

5.医生位多功能程序控制盘

助手位：

1.一支三用喷枪

2.一套强吸/一套弱吸（中央负吸）

3.助手位多功能程序控制盘

其它配置

1. LED手术灯
2. 可拆卸漱盆
3. 独立供水系统

4. 手机管路清洗系统

5. 脚控多功能程序开关

6. 自动加热恒温给水系统

7. 医生座椅

8. 护士座椅

9. 器械盘

其它参数∶

1. 座椅最小高度≤350mm，最大高度≥820mm，最高负载≥135KG。
2. 座椅可调节角度：最小角度≤2°，最大角度≥64°。
3. 电动驱动。
4. 头枕：双关节、可伸缩
5. 扶手可旋转，方便患者下降。
6. 椅面要求柔软、光滑、耐磨、易清洗和消毒。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**