**连云港市第一人民医院开发区院区**

**吸附式超声波治疗仪参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区**吸附式超声波治疗仪**采购，卖方负责将**吸附式超声波治疗仪**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** **吸附式超声波治疗仪 本次采购数量：1台**

1.显示要求：大屏幕高清彩色液晶显示屏，中文显示

2.输出模式：连续输出和脉冲输出，双通道输出

3.脉冲输出频率，输出频率16Hz，48Hz和100Hz，脉宽：0.5ms-50ms

4.处方功能：需具有多个临床标准处方，临床能够自定义处方

5.治疗时间：30s--30min可调，能够一键实现5min、10min、15min快速调节时间

6.智能输出：可实时显示治疗输出剂量

7.具备自动报警功能：

8.移动式治疗头：5cm²探头和0.8cm2探头（探头应满足防浸式设计，可用于水下治疗）

9.吸附超声治疗头：能够固定在治疗部位

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**