连云港市第一人民医院

**耳鼻喉科手术显微镜参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院高档耳鼻喉科手术显微镜采购。卖方应将高档耳鼻喉科手术显微镜运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、主要技术参数**

**设备名称:** **耳鼻喉科手术显微镜 本次采购数量：一套**

要求为本品牌最高端产品，用于配合进行耳科及喉科各类复杂手术，开展新的治疗项目。

主要参数如下：

1.主镜 目镜角度180°可调、工作距离范围200-535mm、电动连续调焦、电动无极变倍、放大倍数1.1-18.5；

2.助手镜 可360°选择锁定到任意方向;

3.手柄功能 所有手术中功能均能在手柄上实现;

4.支架 全关节电磁锁控制、外观一体化、移动方便、稳定性好;

5.照明 主光源亮度高、范围可调、有备用光源;

6.录像及数据传输功能 要求可录像、数据传输、保存等功能

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务，终身免费开放维修密码。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训；若未提供培训，相关费用将在设备款中扣除。

3.5开机率≥98%,仪器故障要求6小时内响应，12小时内到达，24小时内解决。

**四、其他要求**

1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

2、交货时提供海关报关单及商检证书。

3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！