**环氧乙烷生物阅读器参数**

1. 用途：用于环氧乙烷灭菌器灭菌效果监测；
2. 培养时间：小于等于4小时；
3. 耗材：连云港市市标中标耗材；
4. 使用使命：大于等于5年；
5. 其他要求：保修期内免费提供该设备年度检测服务，提供检测报告，如果采用外送检测方式，必须提供备用机，并对保修期外年检费用报价；