**连云港市第一人民医院**

**电动液压手术床参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**电动液压手术床**采购，卖方负责将**电动液压手术床**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

名称: 脑科电动液压手术床

 本次采购数量：1张

设备（软件）的主要技术参数要求:

普通手术床：1、长度约1950mm、宽度约550mm、标准配置。

            2、调节高度约：500---900mm，台面具有一键回复水平功能。

            3、左右倾斜约30°。

            4、电动水平双纵向平移距离：300mm，头部方向平移距离：180mm，腿部方向平移距离：120mm

           5、头板和腿板可以拆卸和调节。

            6、腰部上升及下降

            7、可以调节各种常规手术体位。

            8、配件配置增加：截石位架1套，翻身架2套（包括腰卡及托手板）。9、配备脑科头架及头钉2套（打、小各一套）。

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方需提供维修能力证明材料。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同