**连云港市第一人民医院**

**电动护理床(带翻身功能）参数要求**

**一、项目概述**

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**电动护理床(带翻身功能）**采购，卖方负责将**电动护理床(带翻身功能）**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

**二、参数要求：**

**设备名称:** 电动护理床(带翻身功能） **本次采购数量：**1台

**配置需求**

1 床头床尾优质ABS工程塑料、不锈钢、铝合金组合而成 1 付；

2 护栏优质ABS工程塑料、优质钢板组合而成 1 付；

3 脚轮尼龙静音脚轮4个；

4 10cm进口乳胶垫 1 张；

5 翻身板床架高质碳钢 1 套；

6 电机国内著名品牌电机 3 套；

7、控制电路总成；

8、防水床罩一个；

9、显示仪表盘一组；

10、带阻尼餐桌一组；

11、吊水插管四只；

12、引流袋挂钩四只；

13、输液架一个；

14、杂物篮一个；

**参数：**

1、必须具备二类医疗器械注册证（投标性能与注册标准一致，必要时提供注册标准供查验）

4、背板上折：≥70°

5、腿板下折：≥40°

6、左右倾斜：0°~ 30°（平卧翻身）

7、左右内倾：0°~ 20°（翘边保护）

8、角度显示提醒功能

9、一键式复位（CPR）

10、定时翻身程序：左侧翻-平卧-右侧翻-平卧（阶段时间均可调）

11、背板上折，床面中心板可左右翻身（半卧翻身功能）

12、规格：床体：约216cm×110cm×55cm ；床板：约205cm×88cm×2.5cm

**三、售后服务：**

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

**强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！**